**Ek – 5**

**GROS TONAJA GÖRE**

**GROS TONAJA GÖRE GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ ALMASI GEREKEN RÖMORKÖR SAYISI VE RÖMORKÖRLERİN ÇEKME KUVVETİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Gemi GT Tonajı** | **Gemi Tipi** | **İstenen Römorkör Sayısı (Asgari)** | **İstenen Toplam Çekme Kuvveti (Asgari)** | **Açıklama** |
| **1** | 2000 – 5000 | Tüm Gemiler | 1 | 16 | En az 16 ton |
| **2** | 5001 – 15000 | Tüm Gemiler | 2 | 32 | Her biri en az 16 ton |
| **3** | 15001 – 30000 | Tüm Gemiler | 2 | 60 | Her biri en az 30 ton |
| **4** | 30000 – 45000 | Tüm Gemiler | 2 | 75 | Her biri en az 30 ton |
| **5** | 45000 üstü | Tehlikeli Madde Taşımayan Gemiler | 2 | 90 | Her biri en az 30 ton |
| **6** | 45001 – 75000 | LPG, Parlayıcı, Patlayıcı ve Kimyasal Tankerler | 3 | 90 | Her biri en az 30 ton |
| **7** | 75 000 üstü | LPG, Parlayıcı, Patlayıcı ve Kimyasal Tankerler | 3 | 120 | Her biri en az 30 ton |
| **8** | Her Tonaj | LNG Taşıyan Gemiler | 3 | 150 | Her biri en az 30 ton |